BIOS Version	: M2DER108 & M2DER608
Release Date	: 12/06/2024
Author		: WangTong
Board Name	: G2DERO-B
Platform	: AMD Milan
AMI Code Label	: 5.22_MilanCrb_0ACOU024
AGESA Version	: PI 1.0.0.C
ABL Version	: RABLGN100C5010 
PSP Version	: 0.13.0.7A
SMU FW Version	: 45.101.0 
VBIOS Version	: ASPEED VBIOS Version 1.10.01 
MD5		: 
     f9161a62808b0178d67bc7e48d87f2a4  M2DER108.hpm
     44c80b5699165d79b5a7c15fa89a3fa3  M2DER108.rom
     1f08f167f6ffd9a7860fc70d05e6feac      M2DER608.hpm
     24d11ff43b6fad8977705a08e33b300f  M2DER608.rom
-----------------------------------------------------------------------------------
Release Note:
1、基于M2DER008的中性版本

Note:
M2DER1** 限制PCIE速率到3.0，限制XGMI速率为10.6GT/s，适用于低速和中速板材。
M2DER6** 限制部分PCIE速率到3.0，适用于高速板材。
	
Flash update Note:
AfuEfix64.efi M2DER108.rom /B /P /N /K /L /X /SHUTDOWN
AfuEfix64.efi M2DER608.rom /B /P /N /K /L /X /SHUTDOWN
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
BIOS Version	: M2DER107 & M2DER607
Release Date	: 07/24/2024
Author		: LYY
Board Name	: G2DERO-B
Platform	: AMD Milan
AMI Code Label	: 5.22_MilanCrb_0ACOU024
AGESA Version	: PI 1.0.0.C
ABL Version	: RABLGN100C5010 
PSP Version	: 0.13.0.7A
SMU FW Version	: 45.101.0 
VBIOS Version	: ASPEED VBIOS Version 1.10.01 
MD5		: 9B0C3D6C6E36766214B025E56853B63D&A15E04A47ACC8E4C440C0B43F44D0A3A
-----------------------------------------------------------------------------------
Release Note:
1、基于M2DER007的中性版本

Note:
M2DER1** 限制PCIE速率到3.0，限制XGMI速率为10.6GT/s，适用于低速和中速板材。
M2DER6** 限制部分PCIE速率到3.0，适用于高速板材。
	
Flash update Note:
AfuEfix64.efi M2DER107.rom /B /P /N /K /L /X /SHUTDOWN
AfuEfix64.efi M2DER607.rom /B /P /N /K /L /X /SHUTDOWN
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
BIOS Version	: M2DER106 & M2DER606
Release Date	: 05/16/2024
Author		: LYY
Board Name	: G2DERO-B
Platform	: AMD Milan
AMI Code Label	: 5.22_MilanCrb_0ACOU024
AGESA Version	: PI 1.0.0.C
ABL Version	: RABLGN100C5010 
PSP Version	: 0.13.0.7A
SMU FW Version	: 45.101.0 
VBIOS Version	: ASPEED VBIOS Version 1.10.01 
MD5		: 1AA3B98EC2F07217D142715EC6977D43&42FE418A46CD99C33714278B8FC3D2E8
-----------------------------------------------------------------------------------
Release Note:
1、基于M2DER506的中性版本
2、中性版本，dmidecode  -t  0 vendor 显示为“American Megatrends International, LLC

Note:
M2DER1** 限制PCIE速率到3.0，限制XGMI速率为10.6GT/s，适用于低速和中速板材。
M2DER6** 限制部分PCIE速率到3.0，适用于高速板材。
	
Flash update Note:
AfuEfix64.efi M2DER106.rom /P /B /L /N /X /SHUTDOWN
AfuEfix64.efi M2DER606.rom /P /B /L /N /X /SHUTDOWN
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
BIOS Version	: M2DER105 & M2DER605
Release Date	: 05/08/2024
Author		: LYY
Board Name	: G2DERO-B
Platform	: AMD Milan
AMI Code Label	: 5.22_MilanCrb_0ACOU024
AGESA Version	: PI 1.0.0.C
ABL Version	: RABLGN100C5010 
PSP Version	: 0.13.0.7A
SMU FW Version	: 45.101.0 
VBIOS Version	: ASPEED VBIOS Version 1.10.01 
MD5		: C4A7F68E158C7889245420BC0BC7C1F7&AA0C0F6A047A93B11ADB3D7724E69014
-----------------------------------------------------------------------------------
Release Note:
1、基于M2DER505的中性版本

Note:
M2DER1** 限制PCIE速率到3.0，限制XGMI速率为10.6GT/s，适用于低速和中速板材。
M2DER6** 限制部分PCIE速率到3.0，适用于高速板材。
	
Flash update Note:
AfuEfix64.efi M2DER105.rom /P /B /L /N /X /SHUTDOWN
AfuEfix64.efi M2DER605.rom /P /B /L /N /X /SHUTDOWN
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
BIOS Version	: M2DER005 & M2DER505
Release Date	: 05/08/2024
Author		: LYY
Board Name	: G2DERO-B
Platform	: AMD Milan
AMI Code Label	: 5.22_MilanCrb_0ACOU024
AGESA Version	: PI 1.0.0.C
ABL Version	: RABLGN100C5010 
PSP Version	: 0.13.0.7A
SMU FW Version	: 45.101.0 
VBIOS Version	: ASPEED VBIOS Version 1.10.01 
MD5		: 3747CB1516A4B9FE5B95B30E0CAA99DE&9B2D3171952D160CF8390D8921D7E92C
-----------------------------------------------------------------------------------
Release Note:
1、增加 slot 9 x4x4 bifurcation
2、解决使用"dmidecode -t 0"指令发现"ROM Size：0MB"与实际不符
3、解决检查开启BIOS同步BMC FRU信息功能发现系统版本显示不一致
4、解决BIOS Setup下DIMM Slot序号与主板DIMM Slot丝印不一致
5、解决网卡设置IPv6地址无法保存问题

Note:
M2DER0** 限制PCIE速率到3.0，限制XGMI速率为10.6GT/s，适用于低速和中速板材。
M2DER5** 限制部分PCIE速率到3.0，适用于高速板材。
	
Flash update Note:
AfuEfix64.efi M2DER005.rom /P /B /L /N /X /SHUTDOWN
AfuEfix64.efi M2DER505.rom /P /B /L /N /X /SHUTDOWN
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
BIOS Version	: M2DER004 & M2DER504
Release Date	: 12/26/2023
Author		: LYY
Board Name	: G2DERO-B
Platform	: AMD Milan
AMI Code Label	: 5.22_MilanCrb_0ACOU013
AGESA Version	: PI 1.0.0.4
ABL Version	: RABLGN10045012
PSP Version	: 0.13.0.60
SMU FW Version	: 45.75.0
VBIOS Version	: ASPEED VBIOS Version 1.10.01 
MD5		: 3747CB1516A4B9FE5B95B30E0CAA99DE&9B2D3171952D160CF8390D8921D7E92C
-----------------------------------------------------------------------------------
Release Note:
1.添加 RTK USB网卡的驱动
2.解决在BIOS Setup下查看BMC Firmware Revision显示不全，与BMC Web下显示有差异
3.解决在0S下执行命令：dmidecode -t 39查询电源模块信息，无返回
4.开启BIOS同步BMC FRU信息功能

Note:
M2DER0** 限制PCIE速率到3.0，限制XGMI速率为10.6GT/s，适用于低速和中速板材。
M2DER5** 限制部分PCIE速率到3.0，适用于高速板材。
	
Flash update Note:
AfuEfix64.efi M2DER004.rom /P /B /L /N /X /SHUTDOWN
AfuEfix64.efi M2DER504.rom /P /B /L /N /X /SHUTDOWN
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
BIOS Version	: M2DER003 & M2DER503
Release Date	: 12/06/2023
Author		: LYY
Board Name	: G2DERO-B
Platform	: AMD Milan
AMI Code Label	: 5.22_MilanCrb_0ACOU013
AGESA Version	: PI 1.0.0.4
ABL Version	: RABLGN10045012
PSP Version	: 0.13.0.60
SMU FW Version	: 45.75.0
VBIOS Version	: ASPEED VBIOS Version 1.10.01 
MD5		: 43F282EFB6F5531AC9D0ED88AD285ED9&8C6C5463A00DBA7B1304BB5BEB12D952
-----------------------------------------------------------------------------------
Release Note:
1.Shield external graphics card error when display mode is legacy
2.Modify UMC mapping for BMC Elog
3.Modify DIMM info
4.Modify wait for BMC function;add wait BMC time
5.Modify GooXiPostMessage logic(Restore Modify user enter BIOS setup logic)
6.Realistic BMC version under updated setup
7.Modify AmiPspEarlyVga_SUPPORT
8.Correction for misaligned NV backplane disk order in Solt10, Slot6 and Slot7.

Note:
M2DER0** 限制PCIE速率到3.0，限制XGMI速率为10.6GT/s，适用于低速和中速板材。
M2DER5** 限制部分PCIE速率到3.0，适用于高速板材。
	
Flash update Note:
AfuEfix64.efi M2DER003.rom /P /B /L /N /X /SHUTDOWN
AfuEfix64.efi M2DER503.rom /P /B /L /N /X /SHUTDOWN
-----------------------------------------------------------------------------------
BIOS Version	: M2DER002 & M2DER502
Release Date	: 11/24/2021
Author		: CZ
Board Name	: G2DERO-B
Platform	: AMD Milan
AMI Code Label	: 5.22_MilanCrb_0ACOU013
AGESA Version	: PI 1.0.0.4
ABL Version	: RABLGN10045012
PSP Version	: 0.13.0.60
SMU FW Version	: 45.75.0
VBIOS Version	: ASPEED VBIOS Version 1.10.01 
MD5		: 317947463CC723950AAB285841A485BE & 34BAEDABB0F586663CF9293593699CBD
-----------------------------------------------------------------------------------
Release Note:
1、Add SATA SGPIO function

Note:
M2DER0** 限制PCIE速率到3.0，限制XGMI速率为10.6GT/s，适用于低速和中速板材。
M2DER5** 限制部分PCIE速率到3.0，适用于高速板材。
	
Flash update Note:
AfuEfix64.efi M2DER002.bin /P /B /L /N /X /SHUTDOWN
AfuEfix64.efi M2DER502.bin /P /B /L /N /X /SHUTDOWN
-----------------------------------------------------------------------------------
BIOS Version  : M2DER001 & M2DER501
Release Date  : 09/15/2021
Author        : Will Weng
Board Name    : G2DERO-B
Platform      : AMD Milan
AMI Code Label: 5.22_MilanCrb_0ACOU013
AGESA Version : PI 1.0.0.4
ABL Version   : RABLGN10045012
PSP Version   : 0.13.0.60
SMU FW Version: 45.75.0
VBIOS Version : ASPEED VBIOS Version 1.10.01 
MD5           : 5FCE0A04569AD7BF51ABDC9A0AE0B1D1 & 97CFF8874D24D5D0D171352527CEEF44
-----------------------------------------------------------------------------------
Release Note:
First release for G2DERO-B Milan SOC.

Note:
M2DER0** 限制PCIE速率到3.0，限制XGMI速率为10.6GT/s，适用于低速和中速板材。
M2DER5** 限制部分PCIE速率到3.0，适用于高速板材。
	
Flash update Note:
AfuEfix64.efi M2DER001.bin /P /B /L /N /X /SHUTDOWN